

|  |
| --- |
| Postbus 781, 5600 AT Eindhoven, NL |
| Collseweg 19, 5674 TR Eindhoven, NL |
| T +31 40 2813459 F +31 40 2811015 |
| info@rooy.nl www.rooy.nl |

MASCHINENLISTE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FLACHSCHLEIFEN** | **MACHINE** | **MASCHINENTYP** | **KAPAZITÄT (mm)** | **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN** |
|  |  |  |  |  |
| Flach-und Profielschleifen | Danobat | SGD 80/30/15 CNC | 8000 x 3000 x 1500 | Max. 30.000 kg / Inkl. Universal-Schwenkkopf |
| Flach-und Profielschleifen | Waldrich Coburg | 30-15SPS CNC | 7000 x 1750 x 1500 | InKl. uni-spindel |
| Flach-und Profielschleifen | WMW-Heckert | Aschersleben | 3000 x 1500 x 1000 | InKl. uni-spindel |
| Flach-und Profielschleifen | Rosa | Silver 60.9 CNC | 6250 x 900 x 700 |  |
| Flach-und Profielschleifen | Danobat | RTM 6000 CNC | 6000 x 750 x 650 |  |
| Flach-und Profielschleifen | Danobat | RTL 2000 CNC | 2000 x 750 x 650 |  |
| Flach-und Profielschleifen | Okamoto | ACC358 CNC | 3500 x 1000 x 600 |  |
| Flach-und Profielschleifen | Okamoto | ACC208 CNC | 2000 x 1000 x 600 |  |
| Flach-und Profielschleifen | Blohm | Planomat CNC | 1200 x 600 x 550 |  |
| Flach-und Profielschleifen | Proth | PSGP-1022AHR | 2200 x 1000 x 500 |  |
| Flach-und Profielschleifen | Okamoto | 125 EX CNC | 1200 x 500 x 500 |  |
| Flach-und Profielschleifen | Okamoto | PRG8 CNC | Ø 900 x 250 | Rundtischmaschine |
| Flach-und Profielschleifen | Jung | JF525 CNC | 500 x 200 x 300 | 3 Stücke |
|  |  |  |  |  |
| Diskuss schleifen | Reform | AR60 type 19 CNC (220 kW) | 6000 x 1350 x 550 |  |
| Diskuss schleifen | Reform | AR41 type 19 CNC (300 kW) | 4100 x 1350 x 550 |  |
| Diskuss schleifen | Camut | V2-44C (80 kW) | 4000 x 850 x 750 |  |
| Diskuss schleifen | Göckel | G50, GB65 | 5500 x 250 x 200 | 3 Stücke / Kippbarer Magnet |
|  |  |  |  |  |
| Richten | Sahinler | Portaalpers DK-S/400 ton | 4000 x 2500 x 600 | 400 Tonnen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUNDSCHLEIFEN** | **MACHINE** | **MASCHINENTYP** | **KAPAZITÄT (mm)** | **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN** |
|  |  |  |  |  |
| Vertikales schleifen | Kehren | Ri 12-4 | Ø 1500 x 950 | Flachschleifen, Innen- und Außenrundschleifen, Koordinatenschleifen und Hartdrehen |
| Vertikales schleifen | Kehren | Ri 8-4 | Ø 1200 x 700 | Flachschleifen, Innen- und Außenrundschleifen, Koordinatenschleifen und Hartdrehen |
| Vertikales schleifen | Berthiez | VGM-1600 CNC | Ø 2000 x 1300 |  |
| Vertikales schleifen | DMG Mori | Vertical Mate 55 | Ø 500 x 300 | Flachschleifen, Innen- und Außenrundschleifen |
|  |  |  |  |  |
| Rundschleifen | Danobat | G91-S CNC | Ø 1000 x 4000 | Max. 5000 kg |
| Rundschleifen | AMC-Schou | R3000 | Ø 670 x 3000 |  |
| Rundschleifen | WMW-Heckert | SA6 x 1500 | Ø 550 x 1500 |  |
| Rundschleifen | Fermat | BUB E50/2000 CNC | Ø 500 x 2000 |  |
| Rundschleifen | Kellenberger | 1500-U/R | Ø 350 x 1500 |  |
| Rundschleifen | Studer | S40 CNC | Ø 350 x 1000 | Mit C-Achse |
| Rundschleifen | Studer | S30 Leanpro CNC | Ø 350 x 1000 | Mit B-Achse |
| Rundschleifen | Göbel |  | Ø 800 x 300 | Spezialmaschinen für Rundmesser |
| Rundschleifen | Göckel | R5 + R6 |  | Spezialmaschinen für Rundmesser |
|  |  |  |  |  |
| Spitzenloses Rundschleifen | Cincinatti | No.2 | Ø 2 - Ø 75 |  |
| Spitzenloses Rundschleifen | Herminghausen | SRII | Ø 1 - Ø 50 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FRÄSEN** | **MACHINE** | **MASCHINENTYP** | **KAPAZITÄT (mm)** | **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN** |
|  |  |  |  |  |
| Fräsen | PAMA | Vertiram 2000 | 14000 x 4600 x 2850 | Volledig 5-assige simultane portaalfreesbank |
| Fräsen | Unisign | Uniport 6000 | 16000 x 4000 x 1300 | Automatischer Schwenkkopf 2-Achsen (max. 50.000 kg) |
| Fräsen | Unisign | Uniport 6000 | 8000 x 3500 x 1300 | Automatischer Schwenkkopf 2-Achsen |
| Fräsen | Unisign | Uniport 6000 | 8000 x 2500 x 1300 | Automatischer Schwenkkopf 2-Achsen |
| Fräsen | Unisign | Uniport 4000 | 6000 x 1500 x 400 |  |
| Fräsen | Matec | 40-P | 16000 x 3500 1500 | Vollständig 5-Achsen |
| Fräsen | Matec | 50HVU | 6000 x 1400 x 1800 | Vollständig 5-Achsen- und 2200-Rundtisch |
| Fräsen | Matec | 40-HV | 8000 x 1000 x 1100 | Mit automatischem Schwenkkopf |
| Fräsen | Matec | 30-HV | 3000 x 800 x 700 | Mit rundem Tisch und drehbarem Kopf |
| Fräsen | Matec | 30-HV | 3000 x 800 x 1000 | 4e Achse Schwenkbrücke + automatischer Schwenkkopf |
| Fräsen | Hedelius | T10-3.600 | 3600 x 1000 x 1000 | Vollständig 5-Achsen- und 1000-Rundtisch |
| Fräsen | Hartford | VMC 1270 | 1270 x 635 x 635 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MESSEN** | **MACHINE** | **MASCHINENTYP** | **KAPAZITÄT (mm)** | **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN** |
|  |  |  |  |  |
| Messen | Leitz | PMM-G 60.30.16 | 6000 x 3000 x 1600 | maximale Abweichung 2,8µm + L/400 |
| Messen | Leitz | PMM-C Ultra 24.16.7 | 2400 x 1600 x 700 | maximale Abweichung 0.7µm + L/850 |
| Messen | Mitutoyo | Crysta Apex 9206 | 2000 x 900 x 600 | maximale Abweichung 1,9µm + L/300 |
| Messen | Mitutoyo | Crysta Apex 574 | 700 x 500 x 400 | maximale Abweichung 1,9µm + L/300 |

 